**Методические рекомендации**

**по проведению оперативных проверок по охране труда**

**от 17 мая 2024 г. № КРАС НБТ-73/пд**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Действие** | **Условие\*** |
|  | Отсутствуют угрожающие факторы для проведения проверки, если угрожающие факторы в наличии, необходимо дождаться устранения (исключения) угрожающих факторов | А |
|  | Осмотреть место производства работ, сфотографировать каждый процесс производства работ | А |
|  | Проверить удостоверения по охране труда и наличие соответствующей квалификации и допусков, инструктажей | А, Б |
|  | Проверить прохождение медицинского осмотра, ПРМО (при необходимости) | А, Б |
|  | Проверить наличие технологической документации (ТК, ППР, ТП, руководство по эксплуатации и др.) | А, Б |
|  | Проверить наличие нарядов-допусков (в случае работ по нарядам-допускам) | А, Б |
|  | Проверить наличие и правильность ограждения и организации безопасного производства работ на ж.д. пути (в случае работ на или в близи ж.д. пути) | А,Б |
|  | Проверить наличие и безопасное исполнение служебных и технологических проходов (ширина, отсутствие посторонних предметов, не огражденных ям, перепадов высот и др.) | А, Б |
|  | Проверить наличие и влияние смежных рабочих мест, их зонирование и ограждение (работа техники, оборудования, выделение пыли и др.) | А, Б |
|  | Проверить наличие и исправность инструмента | А, Б |
|  | Проверить наличие и исправность применяемого оборудования (в т.ч. испытание), наличия и соответствия его руководствам (инструкциям) по эксплуатации | А, Б |
|  | Проверить наличие и применение работниками СИЗ, в т.ч. в соответствии с классом опасности химических веществ аэрозолей в рабочей зоне, применяемого сырья и технологии производства работ | А, Б |
|  | Проверить эргономические характеристики рабочего места, позы работника, в том числе при производстве работ (тяжесть, труда, поднятие и перемещение груза вручную или мех. способом, рабочая поза, применение подставок, стеллажей и др.) | А, Б |
|  | Проверить оснастку рабочего места на предмет наличия необходимых инструмента, оборудования, материалов и др. приспособлений для выполнения работ | А, Б |
|  | Проверить наличие вентиляции, освещения, санитарно-бытовых условий, наличие аптечки установленной комплектации | А |
|  | Проверить зонирование рабочих зон, сигнальную разметку, знаки и др. способы сигнализации о наличии опасных факторов, источников рисков | А, Б |
|  | Проверить наличие и исправность ограждающих, защитных барьеров на рабочих местах, оборудовании, механизмах и т.д. | А |
|  | Проверить и оценить наличие и источники как прямых, так и косвенных рисков: спотыкание, скольжение, падение с высоты, зажатие, наезд, порезы, ожог, укол, отравление, попадание на кожу хим. веществ, вдыхание паров, пыли, аэрозолей, травмы глаз, удушье, тепловой удар, переохлаждение, физические перегрузки, шум, вибрация, психоэмоциональные перегрузки и др. | А, Б |
|  | Определить связь выявленных рисков и их источников с нарушением технологии, наличием смежных рабочих мест, отсутствие необходимой оснастки и др. | А, Б |
|  | Оценить знания работника алгоритма выполнения операций в соответствии с технической документацией | А |
|  | Оценить знания работника алгоритма выполнения операций в соответствии с инструкциями по охране труда | А |
|  | Оценить выполнение технологических операций, выполняемых работником на соответствие технической документации | А, Б |
|  | Оценить организацию рабочего места, зоны, технологического процесса на соответствие технической документации | А, Б |
|  | Оценить выполняемые работником технологические операции на предмет соответствия их правилам, инструкциям, и др. нормативным документам | А, Б |
|  | Оценить организацию рабочего места, зоны, технологического процесса на соответствие их правилам, инструкциям, и др. нормативным документам | А, Б |
|  | Провести беседу с работником на предмет его личной оценки рабочего места, зоны (чувствует ли он безопасность, все ли в наличии для выполнения работ, что бы он хотел изменить или дополнить), скорректировать его действия в случае наличия некорректного поведения при выполнении технологических операций | А |
|  | Оценить технологическую документацию (ТК, ППР, ТП, наряд-допуск) на предмет соответствия ее руководству по эксплуатации, паспортам, нормативным документам и др. | Б |
|  | Оформить результаты проверки актом, с рекомендациями в отношении в т.ч. корректировки поведения работника | Б |

Примечание \*

А – Оценка на месте производства работ

Б – Более детальная оценка при оформлении акта с использованием справочных систем, запросом дополнительных документов

Начальник отдела охраны труда   
службы охраны труда и   
промышленной безопасности А.В.Войтенко